**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Контейнер | | шт | 1 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 |
| 2 | Стойка-тележка | | шт | 1 | 20 936,67 | 20 936,67 | 20 936,67 | 20 936,67 |
| 3 | Универсал-контейнер | | шт | 100 | 126,50 | 126,50 | 12 650,00 | 12 650,00 |
| 4 | Универсал-контейнер | | шт | 100 | 134,57 | 134,57 | 13 456,70 | 13 456,70 |
| 5 | Полиэтиленовый пакет | | шт | 1000 | 1,70 | 1,70 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6 | Полиэтиленовый пакет | | шт | 1000 | 5,83 | 5,83 | 5 833,00 | 5 833,00 |
| 7 | Полиэтиленовый пакет | | шт | 1000 | 15,18 | 15,18 | 15 183,00 | 15 183,00 |
| 8 | Пакеты | | шт | 500 | 35,57 | 35,57 | 17 783,50 | 17 783,50 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | **95 462,87** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Контейнер | Фактический объем изделия- не менее 12 л и не более 13л  Вес изделия - не менее 1,8 кг  Материал перфорированной вкладки для замачивания белья с прижимом для отжима белья - ПВХ  Цвет изделия предпочтительно непозрачный желтый  Изделие должно быть стойким к ударам, выдерживать транспортировку  Изделие должно выдерживать регулярную дезинфекцию  Крышка с плотно пригнанными краями  Наличие прямоугольных ручек. Возможно перемещение с внутрикорпусными средствами передвижения.  Высота - не менее 35 см и не более 39 см, диаметр горловины - не менее 25 и не более 26 см см, диаметр дна - не менее 20 см.и не более 22 см  Кран для слива дезинфектанта- наличие  Толщина стенки - не менее 1,5 мм  Наличие несмываемой маркировки на клеящей основе "Отходы.Класс Б" с графами для заполнения: название организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.  Наличие идентификационной маркировки на поверхности изделия с указанием: наименования изделия, наименования производителя, объема изделия, дата выпуска.  Наличие инструкции по эксплуатации в комплекте поставки - 1 шт. на коробку |
| 2 | Стойка-тележка | Масса изделия - не менее 3,5 кг  Материал изделия - нержавеющаяя сталь  Габаритные размеры изделия:  Длинна - не менее 300 мм  Ширина - не менее 290 мм  Высота - не менее 880 мм  Наличие колес - не менее 2 шт.  Диаметр колес - не менее 75 мм  Цвет изделия должен быть металлик  Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции.  Корпус изделия должен быть оборудован выступающей ручкой, расположенной на задней стороне корпуса изделия.  Количество ручек - 1 шт.  Корпус изделия должен быть оборудован круглым ободом диаметром не менее 250 мм.  Изделие должно быть оснащено тормозной системой  Изделие должно поставляться в упаковке из полиэтилена |
| 3 | Универсал-контейнер | Фактический обьем изделия - не менее 1,1 л.и не более 1,3л  Полезный объем изделия - не менее 0,8 л.,  Масса изделия - не менее 110 гр.  Материал изделия- полипропилен.  Утилизация - в установках любого типа.  Изделие должно быть непрокалываемым  Изделие должно быть влагостойким  Для безопасного хранения игл в процессе эксплуатации изделия крышка – заглушка должна обеспечивать герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто, с индикацией повторного использования. Крышка-заглушка должна фиксироваться на основной крышке, во избежание потери.  Цвет изделия должен быть непрозрачный желтый  Наличие несмываемой маркировки на клеящей основе "Отходы.Класс Б" с графами для заполнения: название организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.  Наличие идентификационной маркировки изделия с указанием наименования изделия, производителя и объема изделия.  Толщина стенки - не менее 1 мм  Горловина крышки-заглушки - не менее 68х96 мм.  Высота изделия - не менее 285 мм,  Овал дна изделия - не менее 54х84 мм.  Наличие съемного иглосъемника для бесконтактного снятия игл.  Загрузочная горловина отверстия иглосъемника - не менее 34х67 мм.,  Изделие должно иметь возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора.Данное изделие поставляется с насадкой-иглосъемником для бесконтактного горизонтального снятия игл, высотой не ниже 7 см, шириной не менее 10 см, объемом не меньше 0,3л, увеличивает высоту контейнера не менее чем до 29 см, что позволяет собирать капилляры. Количество насадок не менее 10 на все количетво контейнеров  Изделие должно поставляться в упаковке из картона гофрированного.  Количество фиксаторов – 1 шт. на упаковку.  Наличие инструкции по эксплуатации в комплекте поставки. |
| 4 | Универсал-контейнер | Фактический обьем изделия - не менее 1,5 л. Полезный объем изделия - не менее 1,0 л.,  Масса изделия - не менее 100 гр. Материал изделия - полипропилен. Утилизация - в установках любого типа.  Изделие должно быть непрокалываемым  Изделие должно быть влагостойким  Крышка должна обеспечивать герметизацию изделия и исключать возможность самопроизвольного вскрытия.  Индикация повторного вскрытия должна обеспечиваться при помощи:  насечки на ободе банки – параллельные насечки по краю обода крышки, ломаются при попытке вскрытии.  Цвет изделия должен быть непрозрачный желтый  Наличие несмываемой маркировки на клеящей основе "Отходы.Класс Б" с графами для заполнения: название организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.  Наличие идентификационной маркировки изделия с указанием наименования изделия, производителя и объема изделия.  Толщина стенки - не менее 0,8 мм  Горловина крышки-заглушки - не менее 68х96 мм.  Высота изделия - не менее 170 мм,  Диаметр крышки изделия - не менее 120 мм,  Диаметр дна изделия - не менее 90 мм,  Наличие съемного иглосъемника для бесконтактного снятия игл.  Загрузочная горловина отверстия иглосъемника - не менее 34х67 мм.,  Изделие должно иметь возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора. Изделие должно иметь возможность закрепления на поверхности методом накручивания, с использованием фиксатора.Данное изделие поставляется с насадкой-иглосъемником для бесконтактного горизонтального снятия игл, высотой не ниже 7 см, шириной не менее 10 см, объемом не меньше 0,3л, увеличивает высоту контейнера не менее чем до 25 см, что позволяет собирать капилляры. Количество насадок не менее 10 на все количетво контейнеров  Изделие должно поставляться в упаковке из картона гофрированного.  Количество фиксаторов – 1 шт. на упаковку.  Наличие инструкции по эксплуатации в комплекте поставки. |
| 5 | Полиэтиленовый пакет | Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б  Материал - полиэтилен  Размер изделия:  Ширина - 300 мм  Высота - 330 мм  Предельные отклонения по длине и ширине пакетов не должны превышать ±10 мм.  Цвет изделия должен быть желтый  Ширина сварного шва – не менее 0,5 мм.  Прочность сварного шва - не менее 70% от прочности пленки.  Сварной шов должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок.  Пакет должен быть оснащен стяжкой  Выдерживаемая нагрузка - не менее 5 кг  Толщина пленки пакета (одного слоя) - не менее 13 мкр.  Наличие маркировки "Отходы.Класс Б" и информационного окна с графами для маркировки.  Надписи должны быть нанесены методом флексографии.  Цвет надписей - черный.  Наличие на поверхности изделий сведений о производителе,  дате изготовления, краткой инструкции по применению.  Пакеты должны укладываться в стопы по 100 шт.  Изделие должно поставляться в упаковке из картона гофрированного. |
| 6 | Полиэтиленовый пакет | Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б  Материал - полиэтилен  Размер изделия:  Ширина - 500 мм  Высота - 600 мм  Предельные отклонения по длине и ширине пакетов не должны превышать ±10 мм.  Цвет изделия должен быть желтый  Ширина сварного шва – не менее 0,5 мм.  Прочность сварного шва - не менее 70% от прочности пленки.  Сварной шов должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок.  Пакет должен быть оснащен стяжкой  Выдерживаемая нагрузка - не менее 8 кг  Толщина пленки пакета (одного слоя) - не менее 13 мкр.  Наличие маркировки "Отходы.Класс Б" и информационного окна с графами для маркировки.  Надписи должны быть нанесены методом флексографии.  Цвет надписей - черный.  Наличие на поверхности изделий сведений о производителе,  дате изготовления, краткой инструкции по применению.  Пакеты должны укладываться в стопы по 100 шт.  Изделие должно поставляться в упаковке из картона гофрированного. |
| 7 | Полиэтиленовый пакет | Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов класса А  Материал - полиэтилен  Размер изделия:  Ширина - 600 мм  Высота - 1000 мм  Предельные отклонения по длине и ширине пакетов не должны превышать ±10 мм.  Цвет изделия должен быть белый  Ширина сварного шва – не менее 0,5 мм.  Прочность сварного шва - не менее 70% от прочности пленки.  Сварной шов должен быть ровный, без пропусков, прожженных мест и складок.  Пакет должен быть оснащен стяжкой  Выдерживаемая нагрузка - не менее 15 кг  Толщина пленки пакета (одного слоя) - не менее 15 мкр.  Наличие маркировки "Отходы.Класс А" и информационного окна с графами для маркировки.  Надписи должны быть нанесены методом флексографии.  Цвет надписей - черный.  Наличие на поверхности изделий сведений о производителе,  дате изготовления, краткой инструкции по применению.  Пакеты должны укладываться в стопы по 100 шт.  Изделие должно поставляться в упаковке из картона гофрированного. |
| 8 | Пакеты | для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В методом автоклавирования (прозрачные с термометкой 110°С, 500х600 мм)  Размер изделия:  Ширина - 500 мм  Высота - 600 мм |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (сорок пять) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |