**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
|  | Наименование товара | | Ед. изм. | Кол-во | Цена за  единицу без  учета НДС | Цена за  единицу с  учетом НДС | Цена за ед. товара  с учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | Облучатель-рециркулятор настенный | | шт | 1 | 19 451,78 | 19 451,78 | 19 451,78 | 19 451,78 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор настенный | | шт | 1 | 19 463,43 | 19 463,43 | 19 463,43 | 19 463,43 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | **38 915,21** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Облучатель-рециркулятор настенный Дезар-2 настенный до 50м3  или эквивалент | Предназначен для применения в жилых домах, офисах и соответствует всем требованиям, предъявляемым к этим типам помещений, обеспечивая надёжную защиту для взрослых и детей и применяется в поликлиниках, стационарах, роддомах, станциях переливания крови и других лечебно-профилактических учреждениях  Характеристики:  Исполнение - настенный  Тип рециркулятора - закрытый  Материал корпуса - пластик  Количество ламп 2  Мощность ламп, Вт 16  Укомплектование лампами - да  Производительность не менее\*, м³\ч 60  Рекомендуемый объем помещения не менее\*, м³ 50  Категории помещений - III, IV, V  Наличие таймера наработки ламп - есть  Возможность облучения в присутствии людей - есть  Бактерицидная эффективность, % 95  Электробезопасность - класс II  Срок службы ламп не менее\*, ч 9 000  Электропитание, В\Гц 220\50  Потребляемая мощность, Вт 35  Длина не менее\*, мм 365  Ширина не менее\*, мм 145  Высота не менее\*, мм 605  Вес не более\*, кг 3,5 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор настенный Дезар-3 до 100м3  или эквивалент | Облучатель-рециркулятор предназначен для непрерывного обеззараживания воздуха помещений лечебно-профилактических учреждений в отсутствии и в присутствии людей  Области применения: поликлиники, стационары, роддома, станции переливания крови, другие лечебно-профилактические учреждения  Ультрафиолетовое бактерицидное излучение является эффективным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде с повышенным риском распространения инфекционных заболеваний  Характеристики:  Исполнение - настенный  Тип рециркулятора - закрытый  Материал корпуса - пластик  Количество ламп не менее\* 3шт  Мощность ламп, не менее\* Вт 15  Укомплектование лампами - да  Производительность, не менее\* м³\ч 100  Рекомендуемый объем помещения, не менее\* м³ 100  Категории помещений - II, III, IV, V  Наличие таймера наработки ламп - есть  Возможность облучения в присутствии людей - есть  Бактерицидная эффективность, не менее\* % 99,0  Электробезопасность - класс II  Срок службы ламп, не менее\* ч 9 000  Электропитание, В\Гц 220\50  Потребляемая мощность, не менее\* Вт 60  Длина, не менее\* мм 370  Ширина, не менее\*мм 140  Высота, не менее\*мм 890  Наличие угольных фильтров - есть  Вес, не более\*, кг 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |