**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | **Видеобронхоскоп с принадлежностями** | | шт | 1 | 1 896 810,00 | 1 896 810,00 | 1 896 810,00 | 1 896 810,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | 1 896 810,00 |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Видеобронхоскоп  с принадлежностями | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Значение** | | **1** | **Бронхоскоп гибкий** | **1 шт.** | |  | Поле обзора, град | ≥ 120 и ≤ 140 | |  | Рабочая длина, мм | ≥ 600 мм | |  | Наружный диаметр дистального конца, мм | > 5 и ≤ 7 | |  | Вывод изображения | Монитор | |  | Глубина резкости, мм | ≤ 100 | |  | Угол изгиба дистального конца вверх, град | ≥ 180 | |  | Угол изгиба дистального конца вниз, град | ≤ 130 | |  | Направление обзора, град | не более 0 | |  | Диаметр рабочей части, мм | не более 5,2 | |  | Минимально видимое расстояние от дистального конца, мм | не более 3 | |  | Поддержка функции оптической и цифровой узкоспектральной визуализации | Наличие | |  | Подключение видеоэндоскопа к видеопроцессору через единый коннектор, включающий передачу видеосигнала и освещения | Наличие | |  | Совместим с имеющимся видеопроцессором ПЕНТАКС | Наличие | | **2** | **Загубник** | **100 шт.** | |  | Предназначен для одноразового использования | Наличие | |  | Оголовье с системой блокировки | Наличие | |  | Дренажные отверстия для удаления секрета | Наличие | |  | Возможность одновременной пероральной и назальная доставки O2 и отбор проб CO2 для пациентов, которым выполняется эндоскопия верхних отделов ЖКТ в положении на боку и на спине | Наличие | |  | Фиксаторы для установки съемной двойной назальной канюли подачи O2 и забора проб CO2 | Наличие | | **3** | **Щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии** | **1 шт.** | |  | Тип завхвата | Обратный выкусыватель | |  | Механизм качания браншей | Наличие | |  | Стоппер фиксации закрытых браншей | Наличие | |  | Возможность автоклавирования | Наличие | | **4** | **Щипцы биопсийные для гибкой эндоскопии** | **1 шт.** | |  | Тип завхвата | Овальные бранши | |  | Механизм качания браншей | Наличие | |  | Стоппер фиксации закрытых браншей | Наличие | |  | Возможность автоклавирования | Наличие | | **5** | **Тестер герметичности** | **1 шт.** | |  | Выделение цветом "красной" и "зеленой" зоны на манометре | Наличие | |  | Клапан сброса давления | Наличие | |  | Вращающийся циферблат | Наличие | |  | Совместимость с эндоскопическим оборудованием без дополнительных адаптеров | Наличие | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12 /Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. | |