**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **НМЦ за ед., руб.** | **НМЦ договора, руб** |
| 1 | Аудиометр диагностический | | шт | 2 | 390 333,33 | 780 666,67 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | **780 666,67** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | **Аудиометр диагностический**  **Amplivox 240**  **или эквивалент** | |  | | --- | | Выходы:  Левый наушник, правый наушник, кость (левая и правая сторона), внутриушной телефон для маскирования | | Диапазон частот (Гц)  Воздух: 125 Гц - 8 кГц Кость: 250 Гц - 8 кГц | | Точность воспроизведения частоты не более: 1% | | Искажение не более: 2% | | Диапазон уровня выходного сигнала (воздух): от -10 дБ нПс до 120 дБ нПс (максимум) | | Диапазон уровня выходного сигнала (кость): от -10 дБ нПс до 70 дБ нПс (максимум) | | Уровень маскировки: 90 дБ нПс макс (250 Гц – 4 кГц) | | Выходной сигнал - точность: в пределах 3 дБ | | Выходной сигнал - шаг: 5 дБ | | Тип сигнала: одиночный, частотно-модулированный или импульсный | | Маскировка: узкополосная | | Связь: Встроенный микрофон | | Дисплей: 2 строки по 24 символа в каждой | | Питание от сети:  100 – 240 В перем. тока; 50/60 Гц; | | Габариты прибора:  длина 270 мм x ширина 175 мм x высота 68 мм | | Вес: 700г | | Комплектация: | | Головные телефоны  Костный телефон  Кнопка ответа пациента  Бланки аудиограмм (50 штук)  Сетевой адаптер  Кейс для переноски  Программное обеспечение Amplisuite на русском языке  Руководство по эксплуатации на русском языке | | Гарантийный срок - 12 месяцев. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А;  Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, д. 37А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. | |