**Техническое задание**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых работ, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора** |
| **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| Промывка и гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и водопровода | усл. | 1 |  |  |  |  |
| Поверка приборов учета ГВС | шт. | 5 |  |  |  |  |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (цена лота)**  | **56 530****(Пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 20 копеек.** |
| **Порядок формирования начальной цены договора** | В стоимость работ включены накладные и плановые расходы Подрядчика, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи |
| **2. Требования к работам**  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** |
| 1 | Промывка и гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и водопровода |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Объем услуг** |
| 1. | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм, 1 присоединение | 3 |
| 2. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 4,9 |
|  |  |  |
| 3. | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы, 1000 м3 объема здания | 7,2141 |
| 4. | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0,49 |

Общие требования к порядку выполняемых работ: все работы по промывке и гидравлическим испытаниям системы теплоснабжения зданий и сооружений должны быть выполнены в полном объёме, со всем комплексом сопутствующих по технологии видам работ, в законченном виде, позволяющем эксплуатировать помещения и системы инженерного обеспечения с соблюдением правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды, правил устройства электроустановок, правил безопасности труда и иных нормативных документов. Подрядчик обязан обеспечить соответствие порядка и качества выполняемых работ требованиям, установленным Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 №285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».Стоимость расходных материалов, оборудования, приборов, используемых Подрядчиком при выполнении включена в стоимость работ. |
| 2 | Поверка приборов учета | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ (ТСРВ-034)-1 шт.Термопреобразователи сопративления ВЗЛЕТ ТПС-2 шт.Расходомер Взлет ЭРСВ 420Ф (Ду 40)- 2 шт.• Подрядчик производит обследование объекта учета.•Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком и энергоснабжающей организацией сроки отключения объектов от сетей для снятия приборов.• Подрядчик своими силами производит демонтаж и монтаж приборов, их транспортировку к месту поверки и обратно.• Поверку должна проводить аккредитованная организация, имеющая все разрешительные документы для этого рода деятельности (Аттестат аккредитации на право выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений, а также Приложение к аттестату аккредитации, содержащее наименование области аккредитации).• На период прохождения поверки, на место снятых приборов Подрядчик обязан установить монтажные катушки (проставки) из собственных средств.• После оказания услуг Подрядчик предъявляет ссылку на запись в Федеральной государственной информационной системе Росстандарта представителям энергоснабжающей организации с составлением соответствующих документов по вводу объекта в эксплуатацию. • Подрядчик обязан гарантировать качество выполнения всех работ и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.• Подрядчик обязан при производстве услуг выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на объектах Заказчика. |

 |
| **3. Требования к результатам** |
| Работы должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4.****Место, условия и порядок оказания услуг** |
| Место оказания услуг | Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, д.37А. |
| Условия оказания услуг | Выполнение работ осуществляется на основании заявки Заказчика, оформленной в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0. |
| Сроки оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента подписания Сторонами Договора. Окончание выполнения работ – до 15.08.2022г. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| В течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.), счет-фактуры. |