**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена заединицу безучета НДС | Цена заединицу сучетом НДС | Цена за ед. товарас учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | Облучатель-рециркулятор настенный | шт | 1 | 19 451,78 | 19 451,78 | 19 451,78 | 19 451,78 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор настенный | шт | 1 | 19 463,43 | 19 463,43 | 19 463,43 | 19 463,43 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | - | - | **38 915,21** |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Облучатель-рециркулятор настенный Дезар-2 настенный до 50м3или эквивалент | Предназначен для применения в жилых домах, офисах и соответствует всем требованиям, предъявляемым к этим типам помещений, обеспечивая надёжную защиту для взрослых и детей и применяется в поликлиниках, стационарах, роддомах, станциях переливания крови и других лечебно-профилактических учрежденияхХарактеристики:Исполнение - настенныйТип рециркулятора - закрытыйМатериал корпуса - пластикКоличество ламп 2Мощность ламп, Вт 16Укомплектование лампами - даПроизводительность не менее\*, м³\ч 60Рекомендуемый объем помещения не менее\*, м³ 50Категории помещений - III, IV, VНаличие таймера наработки ламп - естьВозможность облучения в присутствии людей - естьБактерицидная эффективность, % 95Электробезопасность - класс IIСрок службы ламп не менее\*, ч 9 000Электропитание, В\Гц 220\50Потребляемая мощность, Вт 35Длина не менее\*, мм 365Ширина не менее\*, мм 145Высота не менее\*, мм 605Вес не более\*, кг 3,5 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор настенный Дезар-3 до 100м3или эквивалент | Облучатель-рециркулятор предназначен для непрерывного обеззараживания воздуха помещений лечебно-профилактических учреждений в отсутствии и в присутствии людейОбласти применения: поликлиники, стационары, роддома, станции переливания крови, другие лечебно-профилактические учрежденияУльтрафиолетовое бактерицидное излучение является эффективным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде с повышенным риском распространения инфекционных заболеванийХарактеристики:Исполнение - настенныйТип рециркулятора - закрытыйМатериал корпуса - пластикКоличество ламп не менее\* 3штМощность ламп, не менее\* Вт 15Укомплектование лампами - даПроизводительность, не менее\* м³\ч 100Рекомендуемый объем помещения, не менее\* м³ 100Категории помещений - II, III, IV, VНаличие таймера наработки ламп - естьВозможность облучения в присутствии людей - естьБактерицидная эффективность, не менее\* % 99,0Электробезопасность - класс IIСрок службы ламп, не менее\* ч 9 000Электропитание, В\Гц 220\50Потребляемая мощность, не менее\* Вт 60Длина, не менее\* мм 370Ширина, не менее\*мм 140Высота, не менее\*мм 890Наличие угольных фильтров - естьВес, не более\*, кг 7 |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |