**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№**  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу сучетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Весы | шт | 2 | 18918,40 | 18918,40 | **37 836,80** | **37 836,80** |
| 2 | Ростомер | шт | 1 | 8993,03 | 8993,03 | **8 993,03** | **8 993,03** |
| 3 | Баллон Политцера | шт | 2 | 4598,67 | 4598,67 | **9 197,33** | **9 197,33** |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | - | - | **56 027,17** |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | ВесыВМЭН-200-50/100-Д2-Аили эквивалент | Весы напольные медицинские электронные предназначены для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту, также могут быть использованы для взвешивания различных грузовВесы позволяют:— взвешивать людей или груз до 200 кг;— автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого человека;— производить фиксацию массы взвешиваемых людей, груза;— производить выборку массы дополнительных принадлежностей (коврика); тары – при взвешивании грузаВесы имеют устройства:— выносное табло управления, длина шнура до 3 м;— автоматической установки нуля;— сигнализации о перегрузке;— защиты от перегрузки;— защиты от несанкционированного вмешательства в программу весов;— экономичный режим питанияВесы имеют автономный источник питанияИсточник питания 3 батарейки типа АА (в комплект не входят)С поверкойНаибольший предел взвешивания (Мах 1 \ Мах 2), кг - 100\200Наименьший предел взвешивания (Min), кг - 1Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) от Min до 100 кг, г - 50Цена поверочного деления и дискретность индикации (е) св. 100 кг до Мах, г - 100Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min до 25,0 кг вкл. - ±25Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 25 кг до 100,0 кг вкл. - ±50Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 100,0 кг до Мах - ±100Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг - от 0 до 20Рабочий диапазон температур, ºС - от +10 до +40Возможность подключения к ПК - нетДлина терминала, мм - 140Ширина терминала, мм - 80Высота терминала, мм - 140Длина, мм - 300Ширина, мм - 300Высота, мм - 65 |
| 2 | РостомерРМ-1-«Диакомс»эли эквивалент | Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором, с одной мерной линейкой Назначение:Ростомер медицинский предназначен для измерения роста человека стоя.Область применения:Применяется в поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, саунах, массажных кабинетах и др.Имеет первичную поверку.Имеет подвижной подпружиненный фиксатор с одной мерной линейкой.Состоит из основания и стойки с ползунком. При транспортировке стойка отделяется от основания.Ростомер имеет одну мерную шкалу на стойке.Детали изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. Покрытие полимерно-порошковое, белого цвета.Измеряемый рост 2000 мм.Погрешность измерения роста - не более 5 мм.Габаритные размеры: 2150х400х400 мм.;Масса: 6 кг.Регистрационное удостоверение – наличие |
| 3 | Баллон Политцера | Баллон Политцера - это резиновый шар с трубкой и съемными наконечниками разного диаметра, форма баллона похожа на оливу. Устройство используется для:продувания ушей;определения состояния слуховой трубы (вентиляция, проходимость);отсасывания содержимого носовой полости и промывных вод при продувании и промывании слуховых труб.Характерные особенности 5 насадок (14 мм, 15 мм, 17 мм, 22 мм, 27 мм)переходник (69 мм, диам. 7 мм) |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А.Республика Коми, город Воркута, ул.Матвеева, 37А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |